
**ЦЕПОВАЯ КОСИЛКА НА МАНИПУЛЯТОРЕ DZ1**





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Косилка** | **A, м** | **B, м** | **C, м** | **D, м** | **E, м** | **F, м** | **G, м** | **H, м** | **I, м** | **K, м** |
| **С головкой 80** | **2,8** | **1,7** | **2,6** | **1,45** | **1,3** | **1,75** | **1,8** | **3** | **2,8** | **1,55** |
| **С головкой 100** | **3** | **1,9** | **2,6** | **1,65** | **1,3** | **1,95** | **1,8** | **3,2** | **2,8** | **1,55** |

**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- может выкашивать в труднодоступных местах;

- обеспечивает хорошую видимость рабочей зоны;

- компактная в сложенном виде.

Цеповая косилка на манипуляторе в сочетании с мощностью, устойчивостью, проходимостью, компактностью и манёвренностью минипогрузчика MultiOne позволяет добраться в очень труднодоступные места. Это даёт возможность окашивать боковые склоны, канавы, набережные, и другие труднодоступные районы, безопасно и просто. Косилка оснащена пропорциональными органами управления для плавного и точного движения стрелы и косилки. Доступны 2 модели и широкий выбор режущих инструментов. Компактный размер и небольшой вес позволяют устанавливать косилку от 4 серии MultiOne.

Примечание: необходим клапан с плавающей стрелой на минипогрузчике.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Макс. выдвижение, м.** | **Захват, м** | **Масса, кг.** | **Код** | **Цены** |
| **Манипулятор DZ 1\*** | 3 | - | 292 | C890607 |  |
| **Головка 60** | - | 0,6 | 80 | C890606 |  |
| **Головка 80** | - | 0,8 | 105 | С890601 |  |

\* – на него устанавливается C890601 или C890606

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Серии** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | **5** | | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **SD** | | | | **12\*** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 7.2 | 7.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
| **Головка 60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Головка 80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - требуется адаптер C890025

рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |